Чек-лист ПНР LoRaWAN: gateway и приёмка покрытия
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Все gateway online; питание и backhaul (Ethernet/LTE) по проекту
☐ Антенны смонтированы; фидер/КСВ — по инструкции производителя
☐ Регион частот совпадает у устройств, gateway и Network Server
☐ Тестовый OTAA join успешен; ключи/DevEUI по процедуре проекта
☐ Карта покрытия: контрольные точки с RSSI, SNR, SF, ID gateway
☐ Доля успешных uplink и пороги — по критериям ТЗ
☐ Режим ADR зафиксирован (штатный / временно фиксированный SF для съёмки)
☐ ChirpStack / TTN (или иной NS): логи uplink и статус gateway сохранены
☐ Выборка штатных end device даёт стабильный uplink на рабочих местах
☐ «Дыры» покрытия внесены в дефектную ведомость с координатами точек
☐ Грозозащита/заземление мачтовой антенны — по проекту (если применимо)
☐ Карта покрытия и выгрузка логов переданы в комплект ПНР

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru
