Чек-лист ПНР шлюза Modbus → MQTT/REST
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Таблица точек шлюза сверена с проектом (регистры, масштаб, топики/paths)
☐ Локальный опрос Modbus RTU/TCP на шлюзе стабилен
☐ MQTT: host/port/TLS/clientId по проекту; публикация выборки точек подтверждена
☐ QoS, retain и Last Will настроены согласно ТЗ
☐ REST: чтение среза точек; запись уставок — только разрешённые
☐ Сценарий offline поля: quality/stale/bad отображается корректно
☐ Сценарий offline брокера: авария / буфер / LWT — по ТЗ
☐ Восстановление связи: данные актуальны, ложные retain-аварии разобраны
☐ Задержка поле→MQTT/REST в допуске ТЗ
☐ Границы эскалации (поле / шлюз / IT-брокер) зафиксированы
☐ Учётные данные не светятся в открытых протоколах ПНР
☐ Backup конфигурации шлюза передан заказчику

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru
