Чек-лист измерения PIM в АФТ
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Порог PIM и band взяты из ТЗ / оператора / datasheet
☐ Анализатор и тестовые кабели проверены на нагрузке
☐ Активное оборудование изолировано по регламенту
☐ Разъёмы чистые; затяжка динамометрическим ключом
☐ Измерение IM3 (или по методике) записано в протокол
☐ При провале выполнена локализация и повторный замер
☐ Файлы трасс / скрины приложены к сдаче

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
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