Чек-лист диагностики PIM vs ферриты
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ PIM-анализатор проверен на нагрузке
☐ Разъёмы/джамперы исключены (очистка, затяжка, замена)
☐ КСВ и DTF сняты; кабель не виноват
☐ Узлы с ферритом идентифицированы по datasheet
☐ Термоосмотр / сравнение с соседним узлом
☐ A/B замена подозреваемого узла выполнена
☐ Повторный PIM в допуске методики; трассы сохранены

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
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