Чек-лист ПНР 5G NR indoor DAS
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Band (n78/n79/иные), SA/NSA и таблица сот получены от оператора
☐ АФТ: КСВ (и PIM — если требуется) в допуске методики
☐ Сканер/UE поддерживают band; фильтры настроены
☐ SSB/идентификаторы сот видны в контрольных точках
☐ Метрики покрытия по ТЗ зафиксированы
☐ Data/сервисные тесты (если в ТЗ) пройдены
☐ Протокол и файлы сканера переданы заказчику

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru
