Чек-лист ПНР СКУД PERCo / Sigur / Parsec
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Исполнительная схема точек прохода сверена с фактом
☐ Питание контроллеров и замков в допуске datasheet под нагрузкой
☐ Связь контроллеров с сервером стабильна; IP/адреса уникальны
☐ Формат карт / битность согласованы; сквозной тест UID
☐ Разрешение / отказ / REX / датчик двери работают
☐ APB и тайм-зоны проверены по сценариям ТЗ
☐ Пожарный отпуск эвакуационных дверей отработан с АПС
☐ NTP / метки времени журнала корректны
☐ Резервная копия конфигурации ПО передана заказчику
☐ Протокол ПНР и дефектная ведомость оформлены

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru
