Чек-лист интеграции СКУД + видео
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Матрица дверь↔камера утверждена
☐ Версии ПО/плагинов в матрице совместимости
☐ NTP единый; рассинхрон в допуске ТЗ
☐ Сценарий «разрешённый проход» → ролик OK
☐ Сценарий «отказ» и «тревога двери» → видео OK
☐ Pre/post-record достаточны (замер задержки)
☐ Права оператора: просмотр без лишних админ-прав
☐ Отказ канала интеграции детектируется
☐ Выборка из архива через контрольный срок
☐ Протокол интеграции подписан СБ / заказчиком

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru
